2019.01.31 (LANBERG_FW_RO_175GE_V1_02R_190131_1800 - fw.bin):

MD5: 46B98A2C801E9DD293721FCCE4F53B84
SHA-1: 4CD89B61D4BA537BF35F34976C4F31C46FBE2140
SHA-256: 035D7541C2686B68BD48B20871D91A9DEF627D10356DE2D5EAB5A75DE1E2826E
SHA-512: 9F758F71ED4EB77970EBA5FAE2E8DFFEDE2980E4D5A55FC6D4E529BE32A40A4E3E113BBF717EA9F0E914CC74772615D11F857E781720DEFC545064275DE242E4

EN:

- Added support for extended double-login panel (administrator and user),
- Dedicated subpage has been added only for the administrator allowing to edit user access type permissions (edit, read only, hidden) for individual GUI elements (pages, subpages, modal windows),
- Management support through TR-069 protocol of the double-login panel has been added,
- Added the ability to change the administrator's and user's password using the TR-069 protocol,
- Added ability to set data transmission speed Wi-Fi connection (MCS index),
- Button on the GUI has been added that allows to maintenance the TR-069 settings after resetting the router (sub-page access panels and TR-069),
- Support for port forwarding in ranges has been added,
- The following information has been added in the list of active wireless devices: signal strength, connection time,
- Added a possibility to change the time after which the physical pressing of the reset button will start the procedure of restoring the settings to the default values (6s [default], 15s, 30s),
- "power" button has been added on the upper GUI bar on the right side allowing for rebooting and logging out of the current router session,
- Added ability to edit defined entries in the VLAN table,
- Table with the MAC addresses of the connected devices along with the connection speed per port has been added,
- An amendment has been added that should solve the specific problem of ping and the request time out message in AP mode where MikroTik is connected to Lanberg,
- Improved readability of data related to VLANs (clearer division of the VLAN table and added text instructions on the VLAN subpage),
- The bandsterinng function has been moved to the 2.4GHz and 5GHz subpages to increase the readability of available Wi-Fi capabilities,
- The current router restart function has been extended by a mini-schedule (daily or weekly restart) regardless of the network load,
- The time interval for running the memory releasing function has been changed to 10 minutes,
- Network encryption mode has been changed to WPA2 AES for default settings,
- SNMP has been disabled for default settings,
- System log has been enabled for default settings,
- Update of the kernel and Wi-Fi driver,
- Port forwarding table has been increased,
- Improvements in the functioning of IPTV,
- Small fixes in translations,
- Small fixes in the GUI appearance.

PL:

- Dodano obsługę rozszerzonego 2-poziomowego panelu logowania (administrator i użytkownik),
- Dodano dedykowaną podstronę tylko dla administratora pozwalającą na edycję uprawnień typu dostępu użytkownika (edycja, tylko do odczytu, ukryty) na poszczególne elementy GUI (strony, podstrony, okna modalne),
- Dodano obsługę zarządzania 2 poziomowym panelem za pomocą protokołu TR-069,
- Dodano możliwość zmiany hasła administratora oraz użytkownika za pomocą protokołu TR-069,
- Dodano możliwość ustawienia prędkości transmisji danych połączenia Wi-Fi (indeks MCS),
- Dodano przycisk na GUI pozwalający na zachowanie ustawień TR-069 po zresetowaniu routera (podstrona panele dostępu oraz TR-069),
- Dodano obsługę przekierowywania portów w zakresach,
- Dodano w liście aktywnych urządzeń bezprzewodowych następujące informacje: siła sygnału, czas połączenia,
- Dodano możliwość zmiany czasu po której fizyczne przyciśnięcie przycisku reset uruchomi procedurę przywrócenia ustawień do wartości domyślnych (6s [domyślnie], 15s, 30s),
- Dodano przycisk "zasilania" na górnej belce GUI po prawej stronie pozwalającej na wykonanie rebootu oraz wylogowania się z aktualnej sesji routera,
- Dodano możliwość edycji zdefiniowanych wpisów w tabeli VLAN,
- Dodano tabelę z adresami MAC podłączonych urządzeń wraz z prędkością połączenia per port,
- Dodano poprawkę, która powinna rozwiązać specyficzny problem z "skakaniem" pingu oraz komunikatem request time out w trybie AP gdzie do Lanberga podłączony jest MikroTik,
- Poprawiono czytelność danych związanych z VLANami (czytelniejszy podział tabeli VLAN oraz dodano instrukcje tekstowe na podstronie VLAN),
- Przeniesiono/dodano funkcję bandsterinngu na podstrony 2.4GHz oraz 5GHz w celu zwiększenia czytelności dostępnych możliwości Wi-Fi,
- Rozszerzono dotychczasową funkcję restartu routera o mini-harmonogram (restart codzienny lub tygodniowy) niezależnie od obciążenia sieci,
- Zamieniono interwał czasowy uruchamiania funkcji zwalniającej pamięć na 10min,
- Zamieniono tryb szyfrowania sieci na WPA2 AES dla ustawień domyślnych,
- Wyłączono SNMP dla ustawień domyślnych,
- Włączono systemowe logi dla ustawień domyślnych,
- Aktualizacja kernela oraz sterownika Wi-Fi,
- Zwiększono tabelę przekierowania portów,
- Poprawki w funkcjonowaniu IPTV,
- Drobne poprawki w tłumaczeniach,
- Drobne poprawki w wyglądzie GUI.